Árajánlat melléklete

| **Mennyi-ség (db)** | **Eszköz megnevezése** | **Eszköz leírása** | **Szoftverek** | **Garancia ideje (hónap)** | **Garancia helyszíne** | **Eladási bruttó érték (Ft)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Munkaállomás1 (szoftverekkel) | Processzor: Intel® Core™ i5 4460 3.4 GHz  Memória: 4 GB DDR3 1600 MHz  Háttértár: 500 GB HDD 7200rpm  Videókártya: Intel® HD Graphics 4600 Alaplapi integrált  Kijelző: Külön vásárolható külső  Operációs rendszer: Külön vásárolható  Optikai meghajtó: DVD író, Super Multi DVD±RW SATA 1.5Gb/s | 64bit Windows 10 Pro HUN, MS Office 2016 Home & Business, Eset Internet Security |  |  |  |
|  | Munkaállomás2 (szoftverekkel) | Processzor: Intel(R) Core(TM) i5-4460 processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)  Memória: 4GB Single Channel DDR3 1600MHz (4GBx1)  Merevlemez: 500GB 7200 rpm SATA 6Gb/s Hard Drive  Videókártya:Integrated Graphics  Optikai meghajtó: Tray load 16X DVD+/-RW drive  Egyebek: Dell QuietKey USB Keyboard Black, Dell USB Optical Mouse - MS111 - black | MS Windows 10 Home Premium 64bit HU, MS Office 2016 Home & Business, Eset Internet Security |  |  |  |
|  | Munkaállomás3 (szoftverekkel) | Chipset: Intel H110 chipset  Processzor: Intel Core i3-6100 3,7GHz  Merevlemez: 500GB HDD  Memória: 4GB DDR4 RAM  Optikai meghajtó: DVD-RW  Videókártya: Intel HD Graphics 530  Egyebek: 2xUSB3.0, 6xUSB2.0, Gigabit LAN, billentyűzet + egér | MS Windows 10 Home Premium 64 bit HU, MS Office 2016 Home & Business, Eset Internet Security |  |  |  |
|  | Munkaállomás4 (szoftverekkel) | Chipset: Intel Q85  Processzor: Intel Core i5-4590 3,3GHz  Memória: 8GB DDR3 RAM  Optikai meghajtó: DVD-RW  Videókártya: Integrált VGA  Egyebek: 4xUSB3.0, 6xUSB2.0, Gigabit LAN, billentyűzet + egér | MS Windows 10 Home Premium 64 bit HU, MS Office 2016 Home & Business, Eset Internet Security |  |  |  |
|  | Laptop (szoftverekkel) | Kijelző: 15,6” 1366x768 WXGA matt kijelző  Processzor: Intel Celeron N3060 1,6GHz  Memória: 4GB DDR3 RAM  Merevlemez: 500GB SATA HDD  Videókártya: Integrált HD Graphics VGA  optikai meghajtó: DVD író  Egyebek: Gigabit LAN, WLAN, Bluetooth, webkamera, D-SUB, HDMI, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, kártyaolvasó | MS Windows 10 Home Premium 64bit HU, MS Office 2016 Home & Business, Eset Internet Security |  |  |  |
|  | Laptop (szoftverekkel) | Kijelző: 15,6” 1366x768 WXGA matt kijelző  Processzor: Intel Core i3-5005U 2GHz  Memória: 4GB DDR3 RAM  Merevlemez: 500GB SATA HDD  Videókártya: Integrált HD Graphics VGA  Optikai meghajtó: DVD író  Egyebek: Gigabit LAN, WLAN, Bluetooth, webkamera, D-SUB, HDMI, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, kártyaolvasó | MS Windows 10 Home Premium 64bit HU, MS Office 2016 Home & Business, Eset Internet Security |  |  |  |
|  | 21,5” DELL P2217H monitor |  |  |  |  |  |
|  | 24” LG 24M38H-B monitor |  |  |  |  |  |
|  | ACR1252U USB-s NFC (író-olvasó) kártyaolvasó | A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) által műszakilag és alkalmazhatóság szempontjából bevizsgált eszköz az új típusú személyi igazolvány (E-személyi) kezelését illetően! |  |  |  |  |
|  | Brother DCP-9020CDW színes duplex multifunkciós nyomatkészítő | Automatikus kétoldalas színes nyomtatás  Sebesség: max. 18 lap/perc (színes és fekete nyomtatás, másolás egyformán), duplex: 7 lap/perc  Első nyomtatás ébredéskor: kevesebb mint 16 mp alatt  Ébredés alvó üzemmódból: kevesebb mint 24 mp alatt  Nyomtatási kép felbontása 2400 x 600 dpi (függ. x víz.)  Processzor: 333MHz  Alapmemória 192 MB  C interfész: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX és IEEE802.11b/g/n  Emulációk: PCL6, BR-Script 3  WinXP/2003/Vista/2008/7/8, Mac OSX 10.6.8 vagy újabb, Linux  Mobil nyomtatás: Brother iPrint&Scan, AirPrint és Google Cloud Print  9,3 cm-es érintőképernyős LCD kijelző  35 lapos ADF (automatikus lapadagoló)  Bemeneti papírtálca: 250 lap + 1 lapos kézi adagoló  Ajánlott papír súly: 60 – 105g/m² (60 – 163g/m² kézi adagolóból)  Kimeneti papírtálca: 100 lap  Több oldal egyre, vízjel, poszter és füzet nyomtatás  Kellékek: tonerek (TN-241 és TN-245), drum (DR-241CL), belt (BU-220CL), használt festék gyűjtő (WT-220CL)  Kb. 1000 oldalas kezdő tonerek  Méret: 410x483x410 mm (dobozban 602x534x565 mm)  Súly: 23,2 kg (dobozban 27,7 kg)  Toner árak: TN-241Bk (kb 2500 oldalhoz) br. 22.640,-  TN-245C,Y,M (kb 2200 oldalhoz) br. 32.131,- /db |  |  |  |  |
|  | Brother MFC-2700DN mono, vezetékes hálózati lézer (másoló, szkenner, duplex nyomtató és lézerfax) multifunkciós nyomatkészítő | Minden funkció megosztható hálózatban!  Nyomtatás/másolás: 24 oldal/perc  Kétoldalas nyomtatás: 12 oldal/perc (6 lap/perc)  Első nyomat: 8 és fél mp alatt (alvásból: 17,5 mp)  Első másolat: 10 mp alatt (alvásból 28 mp)  Papíradagolás: 250 lapos papírtálca + 1 lapos kézi adagolónyílás  35 lapos dokumentum adagoló (ADF)  Kimeneti papírtálca: 100 lap  2x16 karakteres LCD kijelző  Memória: 32 MB  Felbontás 600 x 600 vagy 2400 x 600 dpi (HQ1200), másolás: 600 x 600 dpi  Interfész: USB 2.0 (Hi-Speed) és Ethernet 10/100  Mobil nyomtatás (wifi routeren keresztül): AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrin&Scan  Fax: 33600 bps, Super G3 modem  PC-Fax: küldés és fogadás (fogadás csak Windows)  Faxmemória: max. 400 oldal  Körfax: max. 258 címre  Szkenner: 600 x 2400 dpi felbontás, ADF: 600 x 600 dpi (interpolált 19200 dpi)  Kompatibilis: Windows 8/7/Vista/XP/2003/2008 (32/64 bit), Macintosh OS X 10.7.5+, Linux CUPS/LPR (x86/x64)  Emulációk: GDI  Különálló toner- és dobegység: TN-2310 és DR-2300  Nagy kapacitású toner: TN-2320  Kezdő toner kapacitása: 700 oldal  Havi terhelhetőség: optimálisan 2 000 oldal nyomtatása  Tipikus energiafogyasztás (TEC): 1,173 kWh/hét  Méretek: 409 x 399 x 317 mm (dobozzal: 567 x 517 x 435 mm)  Súly: 10,5 kg (dobozzal: 13,9 kg) |  |  |  |  |
|  | Develop Ineo +227DN színes multifunkciós nyomatkészítő | A3, színes multifunkciós lézernyomtató  Nyomtatási technológia: Multifunkciós lézernyomtató  Fekete felbontás: 1800 x 600 dpi  Nyomtatási sebesség fekete: 22 oldal/perc  Nyomtatási sebesség színes: 22 oldal/perc  Havi terhelhetőség (5% / lap): 10000 oldal  Saját memória: 2 GB  Kezelt papírméretek: A5-A3, A6S  Tömeg: 72 kg  Csatlakozó: USB 2.0  Ethernet  Szélesség: 585 mm  Magasság: 735 mm  Mélység: 660 mm |  |  |  |  |
|  | Develop Ineo 227 mono multifunkciós nyomatkészítő | Könnyű és intuitív kezelés  Multi-touch, okostelefonszerű működtetés  Testreszabható panel Integrált időmegtakarító megoldások  Rugalmas finishelés és médiakezelés  Kitűnő biztonsági funkciók  Alacsony energiafogyasztás és költségkímélő működés  Másolási/nyomtatási sebesség: 22 A4-es és 14 A3-as oldal/perc  45 kép/perces szkennelési sebesség (fekete-fehér)  Super G3 fax opció a gyors átvitelért, a digitális fogadásért. Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas boxba vétel, vétel e-mailbe, FTP-re, SMB-re  Standard: Beépített nyomtatásvezérlő, 1.2 GHz-es processzorral (SoC architektúra)  500 lapos papírkazetta (A5 széles-A3, 60-220 g/m2)  100 lapos kézi lapadagoló (A5 hosszú-A3, 90-320mm széles × 139,7-1200mm hosszú)  Tűzős finisher max. 3 300 lapos kapacitással (beépített tálcával)  Belső finisher sarok- és kétpontos oldaltűzéssel, max. 500 lapos kapacitással  Tűzős finisher max. 3 300 lapos kapacitással (beépített tálcával)  50 lapos irkafüzet készítő egység max. 3,300 lapos kapacitással (beépített tálcával) tűzése |  |  |  |  |
|  | Triton RBA-12-AD rack szekrény |  |  |  |  |  |
|  | Triton RBA-15-AD rack szekrény |  |  |  |  |  |
|  | APC SMART-UPS 1000VA SMT1000RMI2U szünetmentes tápegység | Tulajdonságok  kapacitás 1000VA  feszültség 230V  frekvencia tartomány 60/50Hz  topológia vonalinteraktív  hullámforma típus szinuszhullám  akkumulátor típusa RBC132  akkumulátorok száma 1db  tipikus újratöltési idő 3óra  visszajelzés LCD  rack igen  riasztási funkció igen  menedzselhető igen  Csatlakozók  USB2.0 igen  soros port 1db  kimenő hálózati C13 aljzat 4db  szünetmentes aljzat 4db  Fizikai jellemzők  szélesség 432mm  magasság 89mm  mélység 457mm  tömeg 28,18kg  szállítási tömeg 31,45kg  szín fekete |  |  |  |  |
|  | CYBERPOWER UPS Prof.rack 2200ELCD szünetmentes tápegység | Rack-be szerelhető : Igen  Kimeneti C13 csatlakozó szám : 8  Teljesítmény : 2200 VA  Kapcsolási mód : Line interaktív  Kommunikáció : USB és Soros  Hullámforma : Tiszta Színusz  Áthidalási idő 50%-os terhelésnél : 16 Perc  Beépitett Akkumulátor : 9AH/12V x 4 |  |  |  |  |
|  | TP-Link TL-SG3216 switch eszköz | Csatlakozók  - LAN (10/100/1000 Mb/s) 16 port  - SFP 2db  Egyéb tulajdonságok  - rack igen  - menedzselhető igen  Fizikai jellemzők  - szélesség 440mm  - magasság 44mm  - mélység 220mm |  |  |  |  |
|  | Ubiquiti US-8-150W switch eszköz | Menedzselhető, 16 portos, Gigabites POE+ switch 2 darab SFP porttal.  - Max 18Gbps adatáteresztő képesség  - 16x Gigabit Ethernet port  - 2x SFP port (modul nélkül)  - Max. teljesítmény felvétel 150 Watt  - Rack-be szerelhető  - Szabványos (aktív) 802.3at/af POE és passzív 24 Volt POE támogatás |  |  |  |  |
|  | Ubiquiti ES-24-Lite switch eszköz | Menedzselhető, 24 portos, Gigabites switch 2 darab SFP porttal.    - Max 26Gbps adatáteresztő képesség  - 24x Gigabit Ethernet port  - 2x SFP port (modul nélkül)  - 1x RJ45 soros konzol port  - Max. teljesítmény felvétel 25 Watt  - Rack-be szerelhető |  |  |  |  |
|  | Ubiquiti ES-24-250W switch eszköz | Menedzselhető, 24 portos, Gigabites POE+ switch 2 darab SFP porttal.  - Max 26Gbps adatáteresztő képesség  - 24x Gigabit Ethernet port  - 2x SFP port (modul nélkül)  - Max. teljesítmény felvétel 250 Watt  - Rack-be szerelhető  - Szabványos (aktív) 802.3at/af POE és passzív 24 Volt POE támogatás |  |  |  |  |
|  | Ubiquiti ES-48-500W switch eszköz | • (48) Gigabit RJ45 ports • (2) SFP+ ports • (2) SFP ports • Non-blocking throughput: 70 Gbps • Switching capacity: 140 Gbps • Forwarding rate: 104.16 Mpps • Maximum power consumption: 500W • Supports POE+ IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE • Rackmountable |  |  |  |  |